**附件1：**

**中华女子学院互联网接入带宽扩容采购项目技术需求**

**一、扩容目标**

在现有的500Mbps中国电信光纤专线基础上，不改变物理线路，将带宽扩容为1.3Gbps。

**二、服务要求**

1、不改变物理线路，利用现有的光纤链路（从中国电信网络机房直接接入我校网络中心机房），无需增加物理或逻辑链路。

2、必须于签订合同10个工作日内完成带宽扩容，并能提供测试报告和测试结果，证实链路已扩容至相应带宽。

3、接入带宽为双向全线速专线，不低于1.3Gbps独享因特网带宽，并适当考虑今后带宽容量升级的需求（不接受多条链路组合形成的带宽）。

4、路由、延迟、IP地址资源

不改变现有的路由和网络延迟，已提供的384个IPv4公网地址保持不变。

5、保障服务

提供大客户一站式综合服务，提供7×24小时技术支持和故障申告联系电话，以及指定联系人名单，保证校园网出口7×24小时稳定、可靠地运行，提供7×24小时技术支持和故障检修，如需现场服务则需在2小时内到达现场；问题解决后向用户提交故障报告。

 在合同有效期内，对专线接入维护和相关设备维修无偿提供服务。

**三、付款进度**

（1）完成带宽扩容并提供经甲方认可的测试报告和测试结果后15日内，甲方支付乙方合同款的100%。